**VÄLISÕHU SAASTELOA TAOTLUS**

|  |  |
| --- | --- |
| Loa taotluse esitamise kuupäev |  |
| Loa taotluse registreerimisnumber (täidab loa andja) |  |
| Loa andja nimetus ja aadress |  |
| Loa taotluse konfidentsiaalsed osad |  |
| 1. Käitaja andmed | 1.1. Ärinimi/Nimi | **Tradilo OÜ** |
| 1.2. Registrikood/Isikukood | **10043329** |
| 1.3. Postiaadress | **Tallinna mnt 73 Uuemõisa alevik, Ridala vald Läänemaa 90401** |
| telefon/faks | **+372 4731383** |
| e-posti aadress |  **tradilo@tradilo.ee** |
| 2. Käitise andmed | 2.1. Käitise nimetus | **Tradilo autokeskus** |
| 2.2. Käitise aadress | **Tallinna mnt 73 Uuemõisa alevik, Ridala vald Läänemaa 90401** |
| 2.3. Kontaktisik: nimi, ametikoht | **Andrus Laidre** |
| telefon/faks | **+372 5093339** |
| e-posti aadress | **andrus@tradilo.ee** |
| 2.4. Territoriaalkood1 EHAKi järgi  | **8769** |
| 2.5. Maakonna kood EHAKi järgi | **57** |
| 2.6. Käitise tootmisterritooriumi katastritunnuse numberkood  | **67401:009:0255** |
| 2.7. Käitise L-EST972 keskkoordinaadid | **x=6533369****y=475387** |
| 3. Tegevusala | 3.1. Põhitegevusala nimetus  | **45201 Mootorsõidukite hooldus ja remont** |
| 3.2. Muud tegevusalad, millele luba taotletakse |  |
|  |  |
| 3.3. Käitise erireguleerimisala kategooria |  |
| 3.3.1. Põletusseade | **[X] Jah** |
| Põletusseadme summaarne soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus, MW | **0,605** |
| Kütuseliigi aastakulu, tonni  | **Põlevkiviõli, 6 t/a****Kerge kütteõli, 4 t/a** |
| Kütuseliigi maksimaalne erikulu kg/h  | **Põlevkiviõli, 1 kg/h****Kerge kütteõli, 2 kg/h** |
| 3.3.2. Suur põletusseade (tööstusheite seaduse – edaspidi THS – § 13 lõike 2 tähenduses) | [ ] Uus seade |
| Suur põletusseade oli 6. jaanuaril 2011 väikese eraldi asetseva võrgu osa (THSi § 168 lõike 4 tähenduses) | [ ] Jah |
| Suur põletusseade on kaugküttekäitise osa | [ ] Jah |
| 3.3.3. Jäätmepõletustehas (THSi § 86 lõike 1 tähenduses) | [ ] Uus seade |
| Jäätmeliigi (nimetada) aastakulu, tonni |  |
| Jäätmeliigi (nimetada) maksimaalne erikulu kg/h  |  |
| 3.3.4. Koospõletustehas (THSi § 86 lõike 2 tähenduses) | [ ] Uus seade |
| Jäätmeliigi (nimetada) aastakulu, tonni |  |
| Jäätmeliigi (nimetada) maksimaalne erikulu kg/h  |  |
| 3.3.5. Orgaaniliste lahustite (kaasa arvatud kemikaalides sisalduvate lahustite) kasutamine (THSi § 113 lõikes 1 nimetatud tegevusalal) | **[X ] Jah** |
| Tegevusalal (nimetada) orgaaniliste lahustite aastakulu, tonni  | **Sõidukite taasviimistlemine, 0,244 tonni/a****Muu pindade puhastamine, 0,298 t/a** |
| 3.3.6. Bensiini laadimine (terminal või tankla) | [ ] Jah |
| Bensiini laadimiskäive aastas, tonni |  |
| 3.3.7. Muude naftasaaduste laadimine (terminal või tankla) | [ ] Jah |
| Muu naftasaaduse (nimetada) laadimiskäive aastas, tonni  |  |
| 3.3.8. Sigade kasvatus | [ ] Jah |
| Sigade arv |  |
| 3.3.9. Veiste kasvatus | [ ] Jah |
| Veiste arv |  |
| 3.3.10. Kodulindude kasvatus | [ ] Jah |
| Kodulindude arv |  |
| 3.3.11. E-PRTR4 registri kohustuslane | [ ] Jah |
| Saasteallikate arv tootmisterritooriumil | **5** |
| Käitise töötajate arv  | **15** |
| Emaettevõtte nimi ja riik |  |
| 3.3.12. Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi kohustuslane | [ ] Jah |
| 3.3.13. Muu (nimetada) |  |
| 4. Saasteainete lubatud heitkoguste (LHK) projekti koostaja | 4.1. Nimi  | **OÜ GeoKes** |
| 4.2. Registrikood/Isikukood | **10748403** |
| 4.3. Postiaadress | **Timuti 20-1, Tallinn** |
| telefon/faks | **51118371** |
| e-posti aadress | **steve@geokes.ee** |
| 5. Välisõhku eralduvate saasteainete loetelu ja nende taotletavad heitkogused aastas: |
| SaasteaineCAS nr | Saasteaine nimetus | Heitkogus tonnides;RM – kg-des |
| 1 | 2 | 3 |
| **PMSUM** | **Tahked osakesed** | **0,040** |
| **630-08-0** | **Süsinikoksiid, CO** | **0,040** |
| **10102-44-0** | **Lämmastikoksiidid, NOX** | **0,051** |
| **7446-09-5** | **Vääveldioksiid, SO2** | **0,000** |
| **124-38-9** | **Süsinikdioksiid, CO2** | **0,097** |
| **71-23-8** | **1-Propanool (propüülalkohol)** | **0,008** |
| **78-92-2** | **2-butanool** | **0,011** |
| **110-80-5** | **Etüültsellosolv** | **0,001** |
| **1330-20-7** | **ksüleen** | **0,040** |
| **141-78-6** | **etüülatsetaat** | **0,081** |
| **1330-20-7** | **Aromaatsed süsivesinikud** | **0,034** |
| **8032-32-4** | **ligroiin ehk toorbensiin** | **0,030** |
| **100-42-5** | **stüreen** | **0,003** |
| **108-94-1** | **tsükloheksanoon** | **0,019** |
| **64-17-5** | **etanool** | **0,009** |
| **alifaatsed sv** | **Alifaatsed süsivesikud** | **0,016** |
| **108-88-3** | **tolueen** | **0,007** |
| **67-64-1** | **atsetoon** | **0,002** |
| 6. Välisõhku eralduvate saasteainete taotletavad hetkelised heitkogused (g/s) saasteallikate kaupa (väljavõte LHK projektist): |
| Saasteallikas | Saasteaine |
| Nimetus | nr plaanil või kaardil | CAS nr | Nimetus | Hetkelineheitkogus, g/s |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Katlamaja** | **1** | **PMSUM** | **Tahked osakesed** | **0,026** |
| **630-08-0** | **Süsinikoksiid, CO** | **0,026** |
| **10102-44-0** | **Lämmastikoksiidid, NOX** | **0,038** |
| **NMVOC** | **Lenduvad orgaanilised ühendid** | **0,000** |
| **7446-09-5** | **Vääveldioksiid, SO2** | **0,107** |
| **Värvikambri küte** | **2** | **PMSUM** | **Tahked osakesed** | **0,035** |
| **630-08-0** | **Süsinikoksiid, CO** | **0,035** |
| **10102-44-0** | **Lämmastikoksiidid, NOX** | **0,035** |
| **NMVOC** | **Lenduvad orgaanilised ühendid** | **0,001** |
| **7446-09-5** | **Vääveldioksiid, SO2** | **0,002** |
| **Kruntimisala** | **3** | **71-23-8** | **1-Propanool (propüülalkohol)** | **0,125** |
| **78-92-2** | **butanool** | **0,056** |
| **110-80-5** | **Etüültsellosolv** | **0,008** |
| **1330-20-7** | **ksüleen** | **0,069** |
| **141-78-6** | **etüülatsetaat** | **0,035** |
| **1330-20-7** | **Aromaatsed süsivesinikud** | **0,028** |
| **8032-32-4** | **ligroiin ehk toorbensiin** | **0,014** |
| **100-42-5** | **stüreen** | **0,042** |
| **Värvikambri väljatõmme** | **4** | **1330-20-7** | **ksüleen** | **0,208** |
| **aromaatsed** | **aromaatsed sv** | **0,104** |
| **141-78-6** | **Etüülatsetaat (etüületanaat)** | **0,271** |
| **8032-32-4** | **ligroiin ehk toorbensiin** | **0,104** |
| **64-17-5** | **etanool** | **0,042** |
| **78-92-2** | **2-butanool** | **0,083** |
| **alifaatsed sv** | **Alifaatsed süsivesikud** | **0,458** |
| **108-94-1** | **tsükloheksanoon** | **0,104** |
| **Püstolipesu väljatõmme** | **5** | **108-88-3** | **tolueen** | **0,015** |
| **141-78-6** | **etüülatsetaat** | **0,005** |
| **67-64-1** | **atsetoon** | **0,004** |
| **78-92-2** | **2-butanool** | **0,005** |
| **64-17-5** | **etanool** | **0,005** |
| 7. Saasteainete püüdeseadmed ja nende tööefektiivsuse kontrollimise sagedus: |
| Tegevusala või tehnoloogia-protsess/osakond, tsehh, tehnoloogia-seade | Püüdeseade | Saaste-allika nrplaanil või kaardil | Püütav saasteaine | Projektee-ritud puhastus-aste, % | Püüde-seadme töö efektiivsuse kontrolli- mise sagedus |
| nimetus, tüüp | Arv | CAS nr | Nimetus |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Loa taotletav kehtivusaeg | **tähtajatu** |
| 9. Loa kättetoimetamise soovitav viis ja kontaktandmed | [ ] tähitud postiga [**X] elektronpostiga** |
| 10. Käitaja | **allkirjastatud digitaalselt** (nimi, allkiri, ametikoht, kuupäev) |